Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma

**PASIŪLYMO FORMA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data

***Vėjukų elektromobilių parko medžiagų tiekimo ir rangos darbai***

1 lentelė

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas (-ai) |  |
| Tiekėjo adresas (-ai) |  |
| Juridinio asmens kodas(-ai)1 (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikią fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Už Pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su visomis Komercinio pirkimo sąlygomis.
2. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Komercinio pirkimo sąlygas, taip pat ir techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami darbų atlikimo Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei šių darbų atlikimo Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
3. Siūlomi įkainiai pateikiama užpildant 2 lentelę:

2 lentelė

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Grupė** | **Aprašymas** | **Mato vnt.** | **Siūlomas įkainis** | **Rekomendacinis įkainis** |
| **1** | Dokumentacija | Vietos apžiūra (ne mažiau kaip 3 savaitės iki žemės darbų pradžios), siekiant paruošti ir apsvarstyti, be kita ko: rizikos vertinimą, logistiką, tinkamą eismo valdymo planą siūlomai statybos vietai, atsižvelgiant į saugų statybos transporto, pėsčiųjų ir kitų transporto priemonių judėjimą. (paruošti statybos darbų technologijos projektą) | kompl. |  | 1620 |
| **2** | Žemės darbai ir dangos | Sutankinto grunto įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 |  | 13,5 |
| **3** | Augalinio sluoksnio ( netinkamo grunto) nukasimas ir išvežimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 |  | 5,4 |
| **4** | Šalčiui atsparaus žvyro-smėlio mišinys (0/32) ir jo įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 |  | 25,2 |
| **5** | Dolomitinė skalda ir jos įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 |  | 45 |
| **6** | Granito skalda (0/5 atsijos) ir jos įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 |  | 90 |
| **7** | Trinkelės ir jų įrengimas (100mm) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) įskaitant salelių suformavimą, vidurinių (pravažiuojamų) parkavimo vietų suformavimas su kitos spalvos trinkelėmis (linijos) (https://www.betonomozaika.lt/produktai/tavr-10/ natūrali spalva arba analogas) | m2 |  | 36 |
| **8** | Trinkelės ir jų įrengimas (80mm) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) įskaitant salelių suformavimą, vidurinių (pravažiuojamų) parkavimo vietų suformavimas su kitos spalvos trinkelėmis (linijos) (https://www.betonomozaika.lt/produktai/plaza-6x2/ natūralaus akmens arba analogas) | m2 |  | 31,5 |
| **9** | Esamo augalinio grunto barstymas, išlyginimas ir tankinimas ( galima naudoti esamą gruntą, jeigu jis tinkamas) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m2 |  | 3,6 |
| **10** | Veja (sėklos) ir jų užsodinimas, volavimas, laistymas ir pan. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m2 |  | 1,35 |
| **11** | Vaikų žaidimo aikštelės guminės dangos įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m2 |  | 63 |
| **12** | Kelio bortai ir jų įrengimas (1,00x0,30x0,15, pilka)(visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 36 |
| **13** | Vejos bortai ir jų įrengimas (1,00x0,20x0,08, pilka)(visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 18 |
| **14** | Armuotas betonas ir jo įrengimas kaupikliui (C 35/45, (XF4, XC4, XD3, XA2) armuota dviem S500 armatūros tinklais 0,24m (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m2 |  | 162 |
| **15** | Lietaus nuotekos | PVC lauko nuotekų vamzdis Ø110 ir jo paklojimas ( jungiami movomis ir movinėmis fasoninėmis dalimis ir paklojimas, įskaitnat visas fasonines ir sujungimo dalis, smėlio pasluoksnius 15 cm, žemės darbai, visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 40,5 |
| **16** | PVC lauko nuotekų vamzdis Ø160 ir jo paklojimas ( jungiami movomis ir movinėmis fasoninėmis dalimis ir paklojimas, įskaitnat visas fasonines ir sujungimo dalis, smėlio pasluoksnius 15 cm, žemės darbai, visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 45 |
| **17** | PVC lauko nuotekų vamzdis Ø200 ir jo paklojimas ( jungiami movomis ir movinėmis fasoninėmis dalimis ir paklojimas, įskaitnat visas fasonines ir sujungimo dalis, smėlio pasluoksnius 15 cm, žemės darbai, visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 49,5 |
| **18** | G/B Ø700 mm šulinys iš surenkamų G/B elementų su bitumine hidroizoliacija, protarpiais betonu C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir komunikacijų nužymėjimo ženklu. Grotelės D400 (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl |  | 1035 |
| **19** | G/B Ø1000 mm šulinys iš surenkamų G/B elementų su bitumine hidroizoliacija, met. kopėtėlėmis, protarpiais betonu C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir komunikacijų nužymėjimo ženklu. Dangtis D400 (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl |  | 1440 |
| **20** | TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas | m |  | 5,4 |
| **21** | Akumuliacinė talpa 0.825(h)x13.2x7.2 m, naudingo tūrio V=73.3m3. Su visomis reikiamomis medžiagomis ir tvirtinimo detalėmis ir darbais (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (Wavin ar analogas) | kompl. |  | 18000 |
| **22** | Drenažo rinktuvų iš PVC vamzdžių 113/126 mm įrengimas ir medžiagos (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 36 |
| **23** | Drenažinio šulinio PE ŠP D 600 (buvęs PE ŠP 40) įrengimas ir medžiagos (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) ir esamų sausintuvų prijungimas | kompl. |  | 630 |
| **24** | Elektra | D110mm apsauginis vamzdis skirtas kloti elektros kabelius (reikalavimai pagal ESO), jo paklojimas, signalinės juosta ir jos įrengimas, visi reikalingi tam darbai, klojant atviru būdu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 18 |
| **25** | D110mm apsauginis vamzdis skirtas kloti elektros kabelius (reikalavimai pagal ESO), jo paklojimas, signalinės juosta ir jos įrengimas, visi reikalingi tam darbai, klojant uždaru būdu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 36 |
| **26** | D125mm apsauginis vamzdis skirtas kloti elektros kabelius (reikalavimai pagal ESO), jo paklojimas, signalinės juosta ir jos įrengimas, visi reikalingi tam darbai, klojant atviru būdu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai | m |  | 22,5 |
| **27** | D50mm apsauginis vamzdis skirtas kloti elektros kabelius (reikalavimai pagal ESO), jo paklojimas, signalinės juosta ir jos įrengimas, visi reikalingi tam darbai, klojant atviru būdu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m |  | 12,6 |
| **28** | Al 4x300mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore) , jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius, galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles) | m |  | 45 |
| **29** | Al 4x240mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius, galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles) | m |  | 40,5 |
| **30** | Cu 3x2,5mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius (arba esamomis konstrukcijomis), galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles ar pan.) | m |  | 6,3 |
| **31** | Cu 3x4mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius (arba esamomis konstrukcijomis), galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles ar pan.) | m |  | 9 |
| **32** | Cu 5x6mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius (arba esamomis konstrukcijomis), galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles ar pan.) | m |  | 9,9 |
| **33** | FTP CAT6/CAT5e ( su ekranu) ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius (arba esamomis konstrukcijomis), galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į PS, stoteles ir pan.) | m |  | 3,6 |
| **34** | Įžeminimo įrengimas ir prijungimas iki 10 omu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. |  | 135 |
| **35** | Aktyvinės žaibosaugos įrengimas ir visos tam reikalingos medžiagos (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. |  | 2700 |
| **36** | PS/GAS su visa reikalinga įranga(automatiniais jungikliais, saugikliai, viršįtampių ribotuvai, Srovės transformatoriai, gnybtynai, šynos, pamatas) ir jo sumontavimas. Spinta pagal schemą (skirta 500kW galiai) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. |  | 10800 |
| **37** | Ryšių spinta ir jos sumontavimas ( be ryšio įrangos). Spinta pagal schemą (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. |  | 2700 |
| **38** | Savų reikmių spinta ir jos sumontavimas ( automatiniais jungikliais, pamatai, šynelės ir pan.). Spinta pagal schemą (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. |  | 1350 |
| **39** | Kiti darbai ir medžiagos | EV stotelės, jos gamyklinio pamato sumontavimas ir pajungimas (pastatymas pagal gamintojo reikalavimus, kabelių užvedimas, įžeminimo prijungimas. Be derinimo ir programavimo darbų) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įsivertinti EV stotelės ir jos pamato transportavimą iš Ignitis sandėlio Vilniuje) | vnt. |  | 720 |
| **40** | Apšvietimo atramos, jos gamyklinio pamato, šviestuvo sumontavimas ir pajungimas (pastatymas pagal gamintojo reikalavimus, kabelių užvedimas, įžeminimo prijungimas. Be derinimo ir programavimo darbų) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. |  | 270 |
| **41** | Apšvietimo atrama su šviestuvu (post top tipas) https://www.schreder.com/en/products/topia-urban-street-lighting (žiūrėti TS ir brėžinius) | vnt. |  | 990 |
| **42** | Apšvietimo atramos pamatas https://www.onninen.lt/no-brand-gelzbetoninis-flansinis-pamatas-b-51-200x200mm/p/HEV184 | vnt. |  | 135 |
| **43** | Suoliuko įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. |  | 135 |
| **44** | Suoliukas https://www.deliuksta.lt/betoniniai-suoliukai-navanas-001334 | vnt. |  | 450 |
| **45** | Šiukšlinės įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. |  | 90 |
| **46** | Šiukšlinė https://www.deliuksta.lt/betonine-siuksliu-deze-nr140 | vnt. |  | 450 |
| **47** | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginio įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. |  | 270 |
| **48** | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginys Nr. 1 spyruokliukas (https://darom.lt/vaiku-zaidimo-aiksteles/spyruokliukai-spyruoklines-supynes/spyruokliukas-is-nerudijancio-plieno-5021/ arba analogas ) | vnt. |  | 1000 |
| **49** | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginys Nr. 2 balansinės supynės (https://darom.lt/vaiku-zaidimo-aiksteles/balansines-supynes/balansines-supynes-5030/ arba analogas) | vnt. |  | 1300 |
| **50** | Lauko treniruoklis Nr. 3 elipsinis (https://darom.lt/lauko-treniruokliai/lauko-treniruokliai-serija-pd/lauko-treniruoklis-elipsinis-pd1625/ arba analogas) | vnt. |  | 700 |
| **51** | Betoninis stulpas https://www.deliuksta.lt/atitverimo-stulpelis-inv170 | vnt. |  | 108 |
| **52** | Betoninio stulpo įrengimas | vnt. |  | 45 |
| **53** | Stoginės | Stoginės konstrukcijos ir jos sumontavimas pagal pateiktus brėžinius ( pamatas, metalinės konstrukcijos, stogo "sumuštinio" ir pan.) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. |  | 45000 |
| **54** | Stoginės apdaila ir jos sumontavimas pagal pateiktus brėžinius ( apdailos laikančiųjų konstrukcijų įrengimas, fibrocementinės plokštės - kolonoms, medžio imitacija - pakalimai, lietvamzdžiai, apšvietimas) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. |  | 18000 |
| **55** | Kiti darbai ir medžiagos | Baterijos sumontavimas ant esamo pamato, elektros kabelių ir ryšių prijungimas ( 25tonų, 2,5x6x2m konteineris) Įsivertinti kraną. | kompl. |  | 2700 |
| **56** | Pilono pagrindo įrengimas (pamatas preliminariai 1x1x1,5m) elektros kabelio užvedimas su reikiamomis medžiagomis ir darbais | kompl. |  | 2700 |
| **57** | Horizontalus parkavimo linijos (0,1x5,10 m) ženklinimas šviesą atspindinčiais dažais | vnt. |  | 27 |
| **58** | Salelės (neįgaliųjų/pėsčiųjų perėja) horizontalus ženklinimas šviesą atspindinčiais dažais | vnt. |  | 180 |
| **59** | Kelio ženklas ir jam reikalingas stulpas (pagal pateiktus sprendinius) | vnt. |  | 162 |
| **60** | Kelio ženklo įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. |  | 90 |
| **61** | Segmentinės tvoros įrengimas su visomis reikiamomis medžiagomis 2m (aplink kaupikliui skirtą erdvę) (koliukai, segmentas, pamatas, tvirtinimo elementai ir pan.) | m |  | 45 |
| **62** | Skardinės (nepermatomos- žaliuzės) tvoros įrengimas su visomis reikiamomis medžiagomis (aplink kaupikliui skirtą erdvę) (koliukai, segmentas, pamatas, tvirtinimo elementai ir pan.) | m |  | 108 |
| **63** | Vartelių įrengimas su visomis reikiamomis medžiagomis 1m pločio (patekimui į aptvertą teritoriją. | vnt |  | 360 |
| **64** | Dokumentacija | Bendras projekto valdymas ir ataskaitų teikimas; įskaitant bet neapsiribojant: leidimai iš visų suinteresuotų šalių ir institucijų; įgyvendinimo plano kūrimas, įskaitant detalių statybos darbų laiko planavimą iki perdavimo Ignitis; kasdienė dokumentacija teikiama ataskaitų, nuotraukų forma pagal darbų eigą.Visos reikiamos dokumentacijos palaikymas ir pateikimas, siekiant užtikrinti atitiktį sveikatos ir saugos teisės aktams, Leidimo žemės darbams gavimas, nužymėjimo darbai | kompl. |  | 4500 |
| **65** | Išpildomosios dokumentacijos (geodezinių nuotraukų, projekto dalių galutinė versija su "Taip pastatyta" ir pan., parengimas, suderinimas ir pateikimas Užsakovui | kompl. |  | 1800 |
| **66** | Kadastrinių matavimų atlikimas ir bylų parengimas registravimas RC | kompl. |  | 1800 |
| **67** | Rangovo deklaracijos pateikimas ir pilnas elektros įvado pridavimas AB, ESO | kompl. |  | 450 |
| **68** | Viešinimo priemonių įrengimas ( su medžiagomis (stendas)) jeigu atsiras poreikis | kompl. |  | 450 |
| **69** | Įrenginių, įrankių ir kitos darbų įrangos transportavimas į statybvietę, reikalingą sutarčių statybos paslaugų vykdymui, taip pat jos paruošimas darbui, įskaitant visas susijusias užduotis.Jei reikia, sandėliavimo vietų ir takų paruošimas (pvz., praeinamas laikinas plieninių plokščių dengimas vamzdžių tranšėjoms) statybvietėje ir kiti paviršių darbai.Papildomų plotų įsigijimas, jei užsakovo suteikti plotai yra nepakankami.Statybvietės išvalymas nuo visos įrangos, įrenginių, instaliacijų ir panašiai.Naudotų plotų ir takų atkūrimas į pradinę būseną.Atkreipti dėmesį į sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus | kompl. |  | 5400 |
| **70** | Tvirtos tvoros statymas ant tvirto pagrindo be įžeminimo, pakankamo aukščio (> 2,0 m).Tvoros priežiūra viso statybos laikotarpio metu; visos ženklinimo ir įspėjamosios kliūtys turi būti tinkamai pastatytos ir pritvirtintos, užkertant prieigą neįgaliotiems asmenims prie statybvietės.Tvora/ženklai/įspėjamosios kliūtys turi būti sumontuoti kartu ir nuimti užbaigus projektą | kompl. |  | 2700 |
| **71** | - | Papildomi darbai | h |  | 45 |
|  | | | | | |
| **Darbų atlikimo terminas (iki 2025-12-01):** | | | 2025-XX-XX | | |

**\* Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti nurodyto kiekio ar panaudoti visus įkainius**

**\*\*Įkainiai negali būti didesni nei rekomenduojama įkainio vertė daugiau negu 30%**

**\*\*\*Visos įkainių eilutės turi būti užpildytos**

**\*\*\*\*Vertinti, kad reikalinga projektinė dokumentacija atlikti darbus bus pateikta 2025-09**

1. Informacija apie siūlomas Prekes.

*Pasirenkamas vienas iš variantų:*

Patvirtinu, kad siūlomos **Prekės yra pagamintos šalyse, priklausančiose** Europos Sąjungai ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei, **Prekių** gamintojo / tiekėjo / gamintojo atstovo registracijos šalis priklauso Europos Sąjungai ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei.

Visos/dalis siūlomos **Prekės** **nėra** pagamintos šalyse, priklausančiose Europos Sąjungai ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei **arba Prekių** gamintojo / tiekėjo / gamintojo atstovo registracijos šalis **nepriklauso** Europos Sąjungai ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei (*jei pasirenkamas šis variantas, užpildoma žemiau esanti lentelė*).

3 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prekės pavadinimas** | **Prekės gamintojas, gamintojo registracijos šalis** | **Prekės pagaminimo šalis** |
| *Pvz. Transformatorius „YYY“* | *Pvz.: UAB „Gamintojas“* | *Pvz.: Šiaurės Korėja* |
| *Pvz. Modulinė transformatorinė „DDD“* | *Pvz.: UAB „Gamintojas“* | *Pvz.: Turkija* |
| *Pvz. Kompensacinė rite „EEE“* | *Pvz.: UAB „Gamintojas“* | *Pvz.: Kinija* |
|  |  |  |

# **INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS**

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu **privalo** išviešinti Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, siekdamas atitikti Komercinio pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus Jeigu Tiekėjas Pasiūlyme nenurodo, kad remiasi Ūkio subjektų pajėgumais, bus laikoma, kad Komercinio pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka pats Tiekėjas.

* 1. Ūkio subjektai / Subtiekėjai:

4 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi / Subtiekėjo pavadinimas** | **Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi / Subtiekėjo registracijos**  **šalis ar teritorija** (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | **Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami Ūkio subjekto, kurio pajėgumasi remiamasi / Subtiekėjo pajėgumai, pavadinimas** | **Perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis** |
| 1. |  |  |  | *Pvz.: perduodama dalis – ataskaitos parengimas* |
| 2. |  |  |  | *Pvz.: perduodama dalis – gerbūvio sutvarkymas* |

Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksime įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

**Pridedama:**

Priedas Nr. 1 - Tiekėjo bankininkystės informacija ir duomenys apie kontaktinius asmenis.

Priedas Nr. 2 - Ekonominio naudingumo vertinimo metodika (jei taikoma)

**Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.**

**Patvirtinu, kad sprendimą šiame Pirkime dalyvauti pasitelkdami Subtiekėjus priėmėme, neturėdami tikslo riboti konkurencijos ir įvertinę Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus.**

**Žinome ir suprantame, kad Pirkėjas, įvertinęs Pasiūlyme nurodytus duomenis, pasilieka teisę Pirkimo procedūrų metu (bet kurioje Pirkimo stadijoje) kreiptis į Tiekėją ar jo pasitelktus Subtiekėjus ir prašyti pateikti Pasiūlyme nurodytus duomenis patvirtinančius dokumentus, įrodymus ir papildomus paaiškinimus.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)[[1]](#footnote-1)

Priedas Nr.1 prie Pasiūlymo formos

**TIEKĖJO BANKININKYSTĖS INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE KONTAKTINIUS ASMENIS**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo arba vadovaujančio nario telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė |  |
| Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė |  |
| Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas |  |
| Sutarties vykdymui Tiekėjo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas. |  |
| Sutartį pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, kuriuo suteikiama asmeniui teisė pasirašyti sutartį įmonės vardu. |  |
| Įmonės bendrieji rekvizitai, kurie Konkurso laimėjimo atveju, bus nurodomi sutartyje: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, fakso numeris. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) [[2]](#footnote-2)

Priedas Nr. 2 prie Pasiūlymo formos

**Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika**

1. Šiame priede pateikiami Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, jų parametrai, lyginamieji svoriai, balų skaičiavimo formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas.

Lentelė 1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir svoriai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vertinamas kriterijus** | | **Maksimalus svoris ekonominio naudingumo vertinime** |
| 1. | Kainos kriterijus (C) | X=80 |
| 2. | Darbų atlikimo terminas (iki 2025-12-01) (D) | Y=20 |

1. Pasiūlymo ekonominio naudingumo balų skaičius bus apskaičiuojamas sudedant Pasiūlymo kainos kriterijų ir Darbų atlikimo termino balus:
2. Pasiūlymo darbų grupės kainos kriterijaus balai apskaičiuojami dauginant Pasiūlymo pateiktus įkainius iš Preliminarių kiekių ir gautus rezultatus sudedant į darbų grupes bei padauginant iš darbų grupės lyginamojo svorio.

Lentelė 2. Darbų grupės ir svoriai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbų grupės** | | **Svoriai** |
| 1. | Žemės darbų ir dangų grupė (2-14 įkainiai) | 0,50 |
| 2. | Lietaus nuotekų darbų grupė (15-23 įkainiai) | 0,05 |
| 3. | Elektros darbų grupė (24-38 įkainiai) | 0,20 |
| 4. | Kitų darbų ir medžiagų darbų grupė (39-63 įkainiai išskyrus 53 ir 54 įkainius) | 0,03 |
| 5. | Stoginių darbų grupė (53 ir 54 įkainiai) | 0,20 |
| 6. | Dokumentacijos darbų grupė (1 ir 64-70 įkainiai) | 0,02 |

1. Pasiūlymo lyginamoji darbų kaina apskaičiuojama sudedant pasiūlymo darbų grupių kainos kriterijus
2. Pasiūlymo kainos kriterijaus (C) įvertinimas apskaičiuojamas pagal pasiūlymo lyginamąją darbų kaina. Įvertinimas nustatomas padauginus mažiausios lyginamosios darbų kainos () ir vertinamo pasiūlymo lyginamosios darbų kainos () santykį iš maksimalaus svorio ():
3. Pristatymo kriterijaus () įvertinimas apskaičiuojamas atsižvelgiant į visų pateiktų pasiūlymų pristatymo terminus, remiantis skirtumu () tarp ankstyviausios ir vėliausios siūlomos pristatymo datos. Pasiūlymas su ankstyviausia pristatymo data gauna didžiausią įvertinimą, o pasiūlymas su vėliausia pristatymo data – mažiausią. Visi kiti pasiūlymai vertinami proporcingai pagal jų pristatymo datų skirtumą.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Grupė** | **Aprašymas** | **Mato vnt.** | **Preliminarus kiekis** | **Rekomendacinis įkainis** |
| **1** | Dokumentacija | Vietos apžiūra (ne mažiau kaip 3 savaitės iki žemės darbų pradžios), siekiant paruošti ir apsvarstyti, be kita ko: rizikos vertinimą, logistiką, tinkamą eismo valdymo planą siūlomai statybos vietai, atsižvelgiant į saugų statybos transporto, pėsčiųjų ir kitų transporto priemonių judėjimą. (paruošti statybos darbų technologijos projektą) | kompl. | 1 | 1620 |
| **2** | Žemės darbai ir dangos | Sutankinto grunto įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 | 3148 | 13,5 |
| **3** | Augalinio sluoksnio ( netinkamo grunto) nukasimas ir išvežimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 | 1000 | 5,4 |
| **4** | Šalčiui atsparaus žvyro-smėlio mišinys (0/32) ir jo įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 | 1571 | 25,2 |
| **5** | Dolomitinė skalda ir jos įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 | 610 | 45 |
| **6** | Granito skalda (0/5 atsijos) ir jos įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m3 | 88 | 90 |
| **7** | Trinkelės ir jų įrengimas (100mm) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) įskaitant salelių suformavimą, vidurinių (pravažiuojamų) parkavimo vietų suformavimas su kitos spalvos trinkelėmis (linijos) (https://www.betonomozaika.lt/produktai/tavr-10/ natūrali spalva arba analogas) | m2 | 2430 | 36 |
| **8** | Trinkelės ir jų įrengimas (80mm) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) įskaitant salelių suformavimą, vidurinių (pravažiuojamų) parkavimo vietų suformavimas su kitos spalvos trinkelėmis (linijos) (https://www.betonomozaika.lt/produktai/plaza-6x2/ natūralaus akmens arba analogas) | m2 | 429 | 31,5 |
| **9** | Esamo augalinio grunto barstymas, išlyginimas ir tankinimas ( galima naudoti esamą gruntą, jeigu jis tinkamas) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m2 | 1000 | 3,6 |
| **10** | Veja (sėklos) ir jų užsodinimas, volavimas, laistymas ir pan. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m2 | 1000 | 1,35 |
| **11** | Vaikų žaidimo aikštelės guminės dangos įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (žiūrėti TS dangų detales) | m2 | 145 | 63 |
| **12** | Kelio bortai ir jų įrengimas (1,00x0,30x0,15, pilka)(visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 245 | 36 |
| **13** | Vejos bortai ir jų įrengimas (1,00x0,20x0,08, pilka)(visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 362 | 18 |
| **14** | Armuotas betonas ir jo įrengimas kaupikliui (C 35/45, (XF4, XC4, XD3, XA2) armuota dviem S500 armatūros tinklais 0,24m (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m2 | 144 | 162 |
| **15** | Lietaus nuotekos | PVC lauko nuotekų vamzdis Ø110 ir jo paklojimas ( jungiami movomis ir movinėmis fasoninėmis dalimis ir paklojimas, įskaitnat visas fasonines ir sujungimo dalis, smėlio pasluoksnius 15 cm, žemės darbai, visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 26 | 40,5 |
| **16** | PVC lauko nuotekų vamzdis Ø160 ir jo paklojimas ( jungiami movomis ir movinėmis fasoninėmis dalimis ir paklojimas, įskaitnat visas fasonines ir sujungimo dalis, smėlio pasluoksnius 15 cm, žemės darbai, visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 12 | 45 |
| **17** | PVC lauko nuotekų vamzdis Ø200 ir jo paklojimas ( jungiami movomis ir movinėmis fasoninėmis dalimis ir paklojimas, įskaitnat visas fasonines ir sujungimo dalis, smėlio pasluoksnius 15 cm, žemės darbai, visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 104 | 49,5 |
| **18** | G/B Ø700 mm šulinys iš surenkamų G/B elementų su bitumine hidroizoliacija, protarpiais betonu C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir komunikacijų nužymėjimo ženklu. Grotelės D400 (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl | 5 | 1035 |
| **19** | G/B Ø1000 mm šulinys iš surenkamų G/B elementų su bitumine hidroizoliacija, met. kopėtėlėmis, protarpiais betonu C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir komunikacijų nužymėjimo ženklu. Dangtis D400 (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl | 4 | 1440 |
| **20** | TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas | m | 142 | 5,4 |
| **21** | Akumuliacinė talpa 0.825(h)x13.2x7.2 m, naudingo tūrio V=73.3m3. Su visomis reikiamomis medžiagomis ir tvirtinimo detalėmis ir darbais (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (Wavin ar analogas) | kompl. | 1 | 18000 |
| **22** | Drenažo rinktuvų iš PVC vamzdžių 113/126 mm įrengimas ir medžiagos (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 59 | 36 |
| **23** | Drenažinio šulinio PE ŠP D 600 (buvęs PE ŠP 40) įrengimas ir medžiagos (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) ir esamų sausintuvų prijungimas | kompl. | 2 | 630 |
| **24** | Elektra | D110mm apsauginis vamzdis skirtas kloti elektros kabelius (reikalavimai pagal ESO), jo paklojimas, signalinės juosta ir jos įrengimas, visi reikalingi tam darbai, klojant atviru būdu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 1880 | 18 |
| **25** | D110mm apsauginis vamzdis skirtas kloti elektros kabelius (reikalavimai pagal ESO), jo paklojimas, signalinės juosta ir jos įrengimas, visi reikalingi tam darbai, klojant uždaru būdu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 15 | 36 |
| **26** | D125mm apsauginis vamzdis skirtas kloti elektros kabelius (reikalavimai pagal ESO), jo paklojimas, signalinės juosta ir jos įrengimas, visi reikalingi tam darbai, klojant atviru būdu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai | m | 100 | 22,5 |
| **27** | D50mm apsauginis vamzdis skirtas kloti elektros kabelius (reikalavimai pagal ESO), jo paklojimas, signalinės juosta ir jos įrengimas, visi reikalingi tam darbai, klojant atviru būdu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | m | 1100 | 12,6 |
| **28** | Al 4x300mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore) , jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius, galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles) | m | 780 | 45 |
| **29** | Al 4x240mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius, galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles) | m | 180 | 40,5 |
| **30** | Cu 3x2,5mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius (arba esamomis konstrukcijomis), galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles ar pan.) | m | 100 | 6,3 |
| **31** | Cu 3x4mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius (arba esamomis konstrukcijomis), galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles ar pan.) | m | 5 | 9 |
| **32** | Cu 5x6mm2 kabelis ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius (arba esamomis konstrukcijomis), galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, varžų matavimai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į MTT, PS, stoteles ar pan.) | m | 300 | 9,9 |
| **33** | FTP CAT6/CAT5e ( su ekranu) ( skirtas kloti žemėje ir atvirame ore), jo įvėrimas į paklotus apsauginius vamzdžius (arba esamomis konstrukcijomis), galinės movos ir galų prijungimui reikalingos visos medžiagos ir darbai, (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įskaitant užvedimus į PS, stoteles ir pan.) | m | 700 | 3,6 |
| **34** | Įžeminimo įrengimas ir prijungimas iki 10 omu. (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. | 7 | 135 |
| **35** | Aktyvinės žaibosaugos įrengimas ir visos tam reikalingos medžiagos (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. | 1 | 2700 |
| **36** | PS/GAS su visa reikalinga įranga(automatiniais jungikliais, saugikliai, viršįtampių ribotuvai, Srovės transformatoriai, gnybtynai, šynos, pamatas) ir jo sumontavimas. Spinta pagal schemą (skirta 500kW galiai) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. | 3 | 10800 |
| **37** | Ryšių spinta ir jos sumontavimas ( be ryšio įrangos). Spinta pagal schemą (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. | 1 | 2700 |
| **38** | Savų reikmių spinta ir jos sumontavimas ( automatiniais jungikliais, pamatai, šynelės ir pan.). Spinta pagal schemą (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. | 1 | 1350 |
| **39** | Kiti darbai ir medžiagos | EV stotelės, jos gamyklinio pamato sumontavimas ir pajungimas (pastatymas pagal gamintojo reikalavimus, kabelių užvedimas, įžeminimo prijungimas. Be derinimo ir programavimo darbų) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) (įsivertinti EV stotelės ir jos pamato transportavimą iš Ignitis sandėlio Vilniuje) | vnt. | 6 | 720 |
| **40** | Apšvietimo atramos, jos gamyklinio pamato, šviestuvo sumontavimas ir pajungimas (pastatymas pagal gamintojo reikalavimus, kabelių užvedimas, įžeminimo prijungimas. Be derinimo ir programavimo darbų) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. | 15 | 270 |
| **41** | Apšvietimo atrama su šviestuvu (post top tipas) https://www.schreder.com/en/products/topia-urban-street-lighting (žiūrėti TS ir brėžinius) | vnt. | 15 | 990 |
| **42** | Apšvietimo atramos pamatas https://www.onninen.lt/no-brand-gelzbetoninis-flansinis-pamatas-b-51-200x200mm/p/HEV184 | vnt. | 15 | 135 |
| **43** | Suoliuko įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. | 5 | 135 |
| **44** | Suoliukas https://www.deliuksta.lt/betoniniai-suoliukai-navanas-001334 | vnt. | 5 | 450 |
| **45** | Šiukšlinės įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. | 4 | 90 |
| **46** | Šiukšlinė https://www.deliuksta.lt/betonine-siuksliu-deze-nr140 | vnt. | 4 | 450 |
| **47** | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginio įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. | 4 | 270 |
| **48** | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginys Nr. 1 spyruokliukas (https://darom.lt/vaiku-zaidimo-aiksteles/spyruokliukai-spyruoklines-supynes/spyruokliukas-is-nerudijancio-plieno-5021/ arba analogas ) | vnt. | 1 | 1000 |
| **49** | Vaikų žaidimo aikštelės įrenginys Nr. 2 balansinės supynės (https://darom.lt/vaiku-zaidimo-aiksteles/balansines-supynes/balansines-supynes-5030/ arba analogas) | vnt. | 1 | 1300 |
| **50** | Lauko treniruoklis Nr. 3 elipsinis (https://darom.lt/lauko-treniruokliai/lauko-treniruokliai-serija-pd/lauko-treniruoklis-elipsinis-pd1625/ arba analogas) | vnt. | 1 | 700 |
| **51** | Betoninis stulpas https://www.deliuksta.lt/atitverimo-stulpelis-inv170 | vnt. | 6 | 108 |
| **52** | Betoninio stulpo įrengimas | vnt. | 6 | 45 |
| **53** | Stoginės | Stoginės konstrukcijos ir jos sumontavimas pagal pateiktus brėžinius ( pamatas, metalinės konstrukcijos, stogo "sumuštinio" ir pan.) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. | 2 | 45000 |
| **54** | Stoginės apdaila ir jos sumontavimas pagal pateiktus brėžinius ( apdailos laikančiųjų konstrukcijų įrengimas, fibrocementinės plokštės - kolonoms, medžio imitacija - pakalimai, lietvamzdžiai, apšvietimas) (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | kompl. | 2 | 18000 |
| **55** | Kiti darbai ir medžiagos | Baterijos sumontavimas ant esamo pamato, elektros kabelių ir ryšių prijungimas ( 25tonų, 2,5x6x2m konteineris) Įsivertinti kraną. | kompl. | 3 | 2700 |
| **56** | Pilono pagrindo įrengimas (pamatas preliminariai 1x1x1,5m) elektros kabelio užvedimas su reikiamomis medžiagomis ir darbais | kompl. | 1 | 2700 |
| **57** | Horizontalus parkavimo linijos (0,1x5,10 m) ženklinimas šviesą atspindinčiais dažais | vnt. | 50 | 27 |
| **58** | Salelės (neįgaliųjų/pėsčiųjų perėja) horizontalus ženklinimas šviesą atspindinčiais dažais | vnt. | 5 | 180 |
| **59** | Kelio ženklas ir jam reikalingas stulpas (pagal pateiktus sprendinius) | vnt. | 5 | 162 |
| **60** | Kelio ženklo įrengimas (visos tam reikiamos medžiagos, transportavimas ir darbai) | vnt. | 5 | 90 |
| **61** | Segmentinės tvoros įrengimas su visomis reikiamomis medžiagomis 2m (aplink kaupikliui skirtą erdvę) (koliukai, segmentas, pamatas, tvirtinimo elementai ir pan.) | m | 26 | 45 |
| **62** | Skardinės (nepermatomos- žaliuzės) tvoros įrengimas su visomis reikiamomis medžiagomis (aplink kaupikliui skirtą erdvę) (koliukai, segmentas, pamatas, tvirtinimo elementai ir pan.) | m | 26 | 108 |
| **63** | Vartelių įrengimas su visomis reikiamomis medžiagomis 1m pločio (patekimui į aptvertą teritoriją. | vnt | 1 | 360 |
| **64** | Dokumentacija | Bendras projekto valdymas ir ataskaitų teikimas; įskaitant bet neapsiribojant: leidimai iš visų suinteresuotų šalių ir institucijų; įgyvendinimo plano kūrimas, įskaitant detalių statybos darbų laiko planavimą iki perdavimo Ignitis; kasdienė dokumentacija teikiama ataskaitų, nuotraukų forma pagal darbų eigą.Visos reikiamos dokumentacijos palaikymas ir pateikimas, siekiant užtikrinti atitiktį sveikatos ir saugos teisės aktams, Leidimo žemės darbams gavimas, nužymėjimo darbai | kompl. | 1 | 4500 |
| **65** | Išpildomosios dokumentacijos (geodezinių nuotraukų, projekto dalių galutinė versija su "Taip pastatyta" ir pan., parengimas, suderinimas ir pateikimas Užsakovui | kompl. | 1 | 1800 |
| **66** | Kadastrinių matavimų atlikimas ir bylų parengimas registravimas RC | kompl. | 1 | 1800 |
| **67** | Rangovo deklaracijos pateikimas ir pilnas elektros įvado pridavimas AB, ESO | kompl. | 1 | 450 |
| **68** | Viešinimo priemonių įrengimas ( su medžiagomis (stendas)) jeigu atsiras poreikis | kompl. | 1 | 450 |
| **69** | Įrenginių, įrankių ir kitos darbų įrangos transportavimas į statybvietę, reikalingą sutarčių statybos paslaugų vykdymui, taip pat jos paruošimas darbui, įskaitant visas susijusias užduotis.Jei reikia, sandėliavimo vietų ir takų paruošimas (pvz., praeinamas laikinas plieninių plokščių dengimas vamzdžių tranšėjoms) statybvietėje ir kiti paviršių darbai.Papildomų plotų įsigijimas, jei užsakovo suteikti plotai yra nepakankami.Statybvietės išvalymas nuo visos įrangos, įrenginių, instaliacijų ir panašiai.Naudotų plotų ir takų atkūrimas į pradinę būseną.Atkreipti dėmesį į sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus | kompl. | 1 | 5400 |
| **70** | Tvirtos tvoros statymas ant tvirto pagrindo be įžeminimo, pakankamo aukščio (> 2,0 m).Tvoros priežiūra viso statybos laikotarpio metu; visos ženklinimo ir įspėjamosios kliūtys turi būti tinkamai pastatytos ir pritvirtintos, užkertant prieigą neįgaliotiems asmenims prie statybvietės.Tvora/ženklai/įspėjamosios kliūtys turi būti sumontuoti kartu ir nuimti užbaigus projektą | kompl. | 1 | 2700 |
| **71** | - | Papildomi darbai | h | 10 | 45 |

1. Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę. [↑](#footnote-ref-2)